BTK – Mesure pour CP

Exploitable directement :

LSHO – LANK – LHEE – RHEE

Exploitable pas directement :

RWRA – LWRA – LWRB – LTHI – RTHI - RFHD – LFHD – RBHD – LBHD – RSHO – RELB – LELB – RASI –LASI – RPSI – LPSI – C7 – T10 – STRN – CLAV –RANK

Beaucoup de capteurs sont dans l’ensemble assez bon, mais il arrive plusieurs fois d’avoir des problèmes de min et max, ce qui fausseraient sûrement les tests



































